**Обеспечение здоровых и безопасных условий труда при организации и проведении уборочной компании.**

Перед началом уборочной компании 2021 самим непосредственным участникам жатвы, а также должностным лицам, которые должны обеспечивать безопасность труда, хочется напомнить, что основным документом регламентирующим безопасность работ при уборке зерновых являются Правила по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15.04.2008 г. №36.

К началу уборочных работ должна быть завершена подготовка уборочных машин. Техника должна быть закреплена за конкретными работниками. Организованы звенья технического обслуживания, проведены инструктажи по охране труда на рабочем месте. При организации инструктажа по охране труда на рабочем месте должны учитываться состояние убираемой культуры и погодные условия, вид уборочной техники и транспортных средств, количество и квалификация работников.

Зерноуборочные комбайны должны быть укомплектованы двумя работниками, достигшими 18-летнего возраста, имеющими удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории. К управлению комбайнами и проведению их технического обслуживания допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, профессиональную подготовку, обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Перед выпуском на линию должностные лица должны проверить техническое состояние сельскохозяйственной техники. Особое внимание необходимо уделять наличию предусмотренных конструкцией защитных ограждений (карданных, ременных передач, а также движущихся частей и механизмов) и не допускать эксплуатацию техники при их отсутствии. Запрещается нахождение людей в кузове автомобиля или тракторного прицепа при заполнении их технологическим продуктом (зерном). Для устранения сводов зерна в бункере комбайна необходимо использовать вибратор или деревянную лопату. Проталкивать зерно ногами, руками или железными предметами категорически запрещается.

При смене места работы выгрузные шнеки и другие рабочие органы уборочных машин, в том числе жатки должны быть переведены в транспортное положение. При движении по дорогам общего пользования жатки должны транспортироваться на тележках.

При выполнении уборочных работ регулировка и устранение технологических сбоев, технических отказов должна осуществляться при отключенных рабочих органах машин и остановленном двигателе. При техническом обслуживании навесные машины и орудия опускаются на землю. Уборочные машины должны снабжаться прочными деревянными подкладками для установки домкрата. Домкрат следует устанавливать, предварительно затормозив машину и установив под колеса противооткатные упоры (башмаки).

После устранения неполадок защитные ограждения механических приводов необходимо установить на предусмотренные конструкцией машины места.

При проведении послеуборочной обработки продукции растениеводства необходимо обеспечить ограждение завальных и смотровых ям, бункеров-накопителей.

При доработке и хранении зерна в бункерах последние должны быть оборудованы предохранительной решеткой или крышкой и заперты на замок.

Результат проводимой надзорной деятельности прошлых лет говорит о том, что в ходе проведения уборочной компании в сельскохозяйственных организациях все еще выявляются нарушения при эксплуатации уборочной техники и зерносушильного оборудования. Это отсутствие защитных ограждений цепных и ременных передач на жатках зерноуборочных комбайнов и зерноочистительных машинах, загрузочных нориях и т.д. Отсутствие решеток на завальных ямах, люках и лазах бункеров для зерна, несоответствие параметров решеток требованиям безопасности, либо отсутствие замков для их фиксации. Особую тревогу вызывают случаи эксплуатации зерносушильных комплексов с незакрытыми, не огражденными проемами в полах (для доступа в бункера) и фронтонах КЗС в которые возможно падение работников.

Несмотря на постоянное напоминание о том, что необходимо строго соблюдать требования безопасности во время проведения любых сельскохозяйственных работ, к сожалению, имеют место несчастные случаи на производстве, в том числе и с тяжелыми последствиями. Многие нарушения требований охраны труда являются следствием неэффективного контроля со стороны руководителей и должностных лиц организаций. Нередкими являются случаи, когда и сами участники жатвы безалаберно относятся к выполнению своих обязанностей, что впоследствии приводит к печальным результатам.

Только правильная организация работ и контроль со стороны должностных лиц, неукоснительное соблюдение требований по охране труда при их выполнении со стороны работающих, развитие чувства ответственности работающих за собственную безопасность, исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с требованиями нормативных документов, соблюдение производственной дисциплины, позволит создать здоровые и безопасные условия труда, а работникам вернуться домой живыми и здоровыми.

Начальник Новогрудского МРО И.С. Стромский