### **СПРАВКА**

**о соблюдении законодательства об охране труда, принимаемых мерах по предупреждению производственного травматизма в организациях Слонимского района во 2-м квартале 2021 года**

На основании п.289 плана выборочных проверок в Гродненской области на первое полугодие 2021 года в мае 2021 года Новогрудским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда была проведена выборочная проверка в ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика».

В ходе проверки было установлено, что не все руководители и должностные лица организации в полном объеме выполняли свои должностные обязанности в части соблюдения законодательства об охране труда.

Так в ходе проверки было установлено, что службой охраны труда с сентября 2020 года по март 2021 года не проводились в организации проверки состояния условий труда и соблюдения требований по охране труда (отсутствовали подтверждающие документы – предписания). Были установлены нарушения по оформлению локальных нормативных актов по охране труда.

В организации отсутствовали акты ввода оборудования в эксплуатацию. Сдача оборудования в ремонт и приемка из ремонта не оформлялись соответствующим актом. Не все оборудование было укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

 В организации имелась технологическая документация, которая утверждена в 1998 году и на момент проверки не была пересматрена. В данной документации не были отражены сведения о средствах индивидуальной и коллективной защиты работающих, используемых непосредственно на рабочих местах (оградительные, предохранительные устройства, средства удаления выделяющихся вредных веществ), не в полном объеме были отражены сведения о конкретном способе управления оборудованием и режиме его работы, автоматизации и механизации подъемно-транспортных работ.

 В ходе проверки были установлены нарушения при эксплуатации оборудования. Так в помещении механической мастерской отсутствовало защитное ограждение на ременной передаче привода подъема стола плоскошлифовального станка. В помещении гаража №1 на грузовом крюке кран-балки отсутствовал предохранительный замок. В помещении ремонтно-строительного участка эксплуатировался абразивно-заточной станок с одним кругом. Эксплуатировались тростильные машины, в которых защитные ограждения (крышки) зоны ременной передачи привода рабочей головки не исключали их самопроизвольное перемещение из положения, обеспечивающего защиту работающего, допускало возможность его перемещения из защитного положения без применения инструмента, т.е. было легкосъемным (на момент проведения проверки крепежные соединения предусмотренные конструкцией машины отсутствовали). При данной конструкции легкосъемные защитные ограждения не были сблокированы с пусковыми устройствами электродвигателей для их отключения и предотвращения пуска при открывании или снятии ограждений. Имелись факты допуска к эксплуатации крутильных машин с открытой крышкой зоны ременной передачи привода. Электрораспределительный шкаф управления пухосборщика крутильных машин находился в открытом состоянии (имелся свободный доступ к токоведущим частям). В слесарной мастерской эксплуатировался настольный сверлильный станок с неисправным возвратом шпинделя станка в исходное положение. В момент проведения проверки эксплуатировался конвейер для транспортировки пряжи с прядильного цеха в крутильный цех, на площадке которого для обслуживания узла привода отсутствовало защитное ограждение ременной передачи. В слесарной мастерской прядильного цеха эксплуатировался абразивно-заточной станок без наличия блокировки запуска шпинделя при поднятом защитном экране с правой стороны станка. В цеху эксплуатировалась ленточная машина с неисправной системой блокировки запуска машины при поднятой крышке зоны работы гребенного поля. Также в гребнечесальном цеху эксплуатировались ленточные машины с неисправной системой блокировки запуска машины при поднятой крышке зоны работы гребенного поля. Эксплуатировался пресс для прессования топса, у которого привод расположен под полом и направляющий металлический стержень на который насаживаются бобины с пряжей, идущий от привода к рабочему месту. В полу имеется отверстие под максимальный размер бобины. На данном прессу производится прессование бобин и с меньшим диаметром. При прессовании бобин с меньшим диаметром в полу имеется незакрытый участок проема, что не исключает травмирование работника, так как рабочее место оператора пресса расположено в непосредственной близости.

 Практически во всех производственных цехах имеются поврежденные участки покрытия крыши (имеется течь крыши).

 По результатам проверки был составлен акт, выдано обязательное для исполнение требование об устранении 106 пунктов законодательства об охране труда, в ходе проведения проверки предложено приостановить эксплуатацию 19 единиц оборудования не соответствующего требованиям по охране труда, за допущенные нарушения к административной ответственности в виде штрафа на сумму 145 рублей каждый привлечено 10 должностных лиц.

В целях профилактики нарушений законодательства об охране труда по заявлению руководителей организаций Новогрудским МРО было проведено 3 обследования организаций малого предпринимательства и 5 мониторингов сельскохозяйственных организаций. Также были проведены мониторинги на 3 строительных объектах. По результатам обследования и мониторингов были составлены и направлены рекомендации об устранении установленных нарушений.

 На строительном объекте «Жилой дом по ул.Брестская, 107/1 в г.Слоним. Капитальный ремонт кровли, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и окон в местах общего пользования» работники ООО «АВК-Техногрупп» г.Минск выполняли работы без применения защитных касок. В местах непосредственного передвижения работников организации кабель временного электроснабжения располагался по земле. В непосредственной близости от входных подъездов реконструируемого жилого дома имелись не огражденные траншеи. На крыше реконструируемого здания работник выполнял работу, находясь ближе 2 м от не огражденного перепада по высоте, без применения предохранительного пояса.

 Аналогичные нарушения были установлены и при проведении мониторинга на строительных объектах ООО «Белтермобарьер» г.Лида «Капитальный ремонт кровли и фасадов с заменой оконных блоков и входных групп здания библиотеки по адресу: г.Слоним ул.Советская, 6» (2-й пусковой комплекс) и ОДО «Технострой» г.Гродно - «Реконструкция жилого дома в г.Слоним по ул.Красноармейской 285».

 В период с 09 июня 2021 года по 29 июня 2021 года было проведено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 04.06.2021 с Герасимчиком Д.О., резчиком стекла и стеклоизделий ЧПТУП «ШклоБай». Проведенным расследованием было установлено, что причинами данного несчастного случая явились: несоответствие технологического процесса требованиям по охране труда, выразившееся в проведении работ по поднятию и перемещению листового стекла массой 90,3 кг без использования погрузочно-разгрузочного оборудования, средств механизации,некачественная разработка технологической документации на процесс резки листового стекла, выразившаяся в отсутствии в ней сведений о средствах индивидуальной и коллективной защиты работающих, используемых непосредственно на рабочих местах, об оборудовании, на котором проводится данный технологический процесс (выполняется технологическая операция), о технологической оснастке, о конкретном способе управления оборудованием и режиме его работы, о средствах технологического оснащения, обеспечивающих безопасность труда и нарушение потерпевшим локального нормативного акта по охране труда, выразившееся в извлечении из упаковочного ящика поврежденного листового стекла (имеющего скол), без использования выданных ему средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажной куртки). Лицами, допустившими нарушения законодательства об охране труда, приведшими к данному несчастному случаю были установлены директор ЧПТУП «ШклоБай» Лопатский Д.С., начальник производства ЧПТУП «ШклоБай» Ярош А.А. и сам потерпевший. Руководитель организации и начальник производства за допущенные нарушения законодательства об охране труда приведшие к несчастному случаю на производстве были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 580 рублей каждый.

 Также проводится специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего с Левкевич В. Ф., станочником деревообрабатывающих станков ООО «СлонимСтрой». Данный несчастный случай произошел при распиловке горбыля на горбыльноперерабатывающем станке ГП-500-З. При попытке удаления отхода Левкевич В.Ф. ввел правую руку в зону вращающегося захватывающего барабана. Когтями вращающегося захватывающего барабана произошел захват перчатки и правой кисти Левкевича В.Ф., в результате чего он получил травматическую ампутацию правой кисти на уровне пястных костей от отрыва с размозжением отчлененного сегмента.

Во втором квартале 2021 года в Новогрудский МРО поступил акт формы Н-1 по результатам расследования несчастного случая, не относящегося к тяжелому, происшедшего 24.03.2021 с Вознищиком Л.Ф., станочником деревообрабатывающих станков Слонимского ГУП ЖКХ. Причиной данного несчастного случая нанимателем по результатам расследования было установлено нарушение потерпевшим требований локальных нормативных правовых актов по охране труда выразившееся в том, что он производил обработку на деревообрабатывающем станке ФСШ-1А незакрепленной заготовки, без установки ограничительных упоров у направляющей линейки.

 Все вышеизложенное указывает, что должностным лицам предприятий на всех уровнях управления необходимо больше внимания уделять развитию чувства ответственности работающих за собственную безопасность, активизировать работу по разработке и реализации мер по снижению рисков производственного травматизма, совершенствованию в организациях механизма стимулирования работников за работу без нарушений требований охраны труда и производственной дисциплины, усилению пропаганды, направленной на повышение культуры производства, создание здоровых и безопасных условий труда работников. Руководители должны постоянно обдумывать возможные способы улучшения работы, которые могли бы привести к стимулированию внутренней мотивации подчиненных, усилению роли самих работников в обеспечении безопасного производства работ, вызвать сотрудничество с их стороны в части выполнения работы без нарушения требований охраны труда.

Начальник Новогрудского МРО И.С. Стромский