|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬДЭПАРТАМЕНТПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМВЯДЗЕННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦI **(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)** | | | | | |  | | | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМСИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬДЕПАРТАМЕНТПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ **(ГОСПРОМНАДЗОР)** | |
| вул. Казінца, 86, корп. 1, 220108, г. Мінск тэл. (0-17) 398-33-06, тэл./факс (0-17) 398-33-17Е-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by | | | | | | ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минск тел. (0-17) 398-33-06; тел./факс (0-17) 398-33-17 Е-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | № |  |  | |  | | |
| На № |  | | | ад |  |  | |  | | |
|  | | | | | |  | | Республиканские органы государственного управления,  иные государственные организации, подчиненные Правительству  Республики Беларусь,  областные и Минский городской исполкомы  (согласно списку рассылки) | | |
|  | | | | | |  | |  | | |
| О направлении информации | | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
| В соответствии с Положением о Департаменте по надзору  за безопасным ведением работ в промышленности Министерства  по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор)  в рамках осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности направляем информацию о случаях травматизма  при эксплуатации грузоподъемных кранов в 2020 году.  В целях профилактики и недопущения чрезвычайных происшествий предлагаем включить в повестку очередных мероприятий  по обеспечению требований промышленной безопасности министерства (ведомства) рассмотрение вопроса безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (при необходимости), а также в рамках полномочий, предоставленных статьями 15, 16 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 года  «О промышленной безопасности», потребовать от руководителей подведомственных организаций:  организовать:  информирование трудовых коллективов об обстоятельствах  и причинах происшествий, произошедших при эксплуатации грузоподъемных кранов, акцентируя внимание машинистов кранов и стропальщиков  на тяжести получаемых травм вследствие нарушения работниками указанных профессий требований по безопасному ведению работ с использованием грузоподъемных кранов;  производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов  в соответствии с действующим законодательством, с рассмотрением результатов его осуществления на совещаниях с участием представителей Госпромнадзора (при необходимости);  обеспечить:  разработку проектов производства работ, других технологических регламентов в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и наличие их в местах производства работ кранами;  издание приказов, регламентирующих порядок организации производства работ кранами вблизи линий электропередач, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих;  неукоснительное соблюдение специалистами и персоналом требований должностных инструкций, проектов производства работ  и других технологических регламентов, устанавливающих требования безопасности при производстве работ кранами;  проведение медицинского осмотра (освидетельствования)  на предмет нахождения работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  постоянный контроль технического состояния грузоподъемных кранов и содержание их в исправном состоянии, обращая особое внимание  на исправность и соответствие настроек приборов безопасности указаниям эксплуатационной документации;  исключить эксплуатацию грузоподъемных кранов:  при наличии трещин, деформаций в расчетных металлоконструкциях, неисправностей приборов и устройств безопасности, тормозов, канатов и их креплений и т.п.;  без проведения технического освидетельствования и технического диагностирования;  без получения в установленном порядке допуска к эксплуатации (производству работ);  при отсутствии обученных и аттестованных специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию, и (или) персонала (машинистов крана, стропальщиков);  не допускать:  нахождение людей в кузове или кабине автомашины, в полувагонах при подъеме и опускании грузов кранами;  нахождение работников, не имеющих прямого отношения  к производству работ с использованием грузоподъемных кранов,  в опасной зоне работы кранов при выполнении строительно-монтажных  и погрузочно-разгрузочных работ;  привлечения работников, не прошедших обучение по профессии «стропальщик», к выполнению работ по строповке грузов. | | | | | | | | | | |
| Приложение: | | | на 9 л. в 1 экз. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Первый заместитель  начальника Госпромнадзора | | | | | | |  | | | Н.А.Богдан |
|  | | | | | | |  | | |  |
| 40/07-20 | | Никанович 218-47-62  Климко 218-47-72 | | | | |