«Летающий диск!»

В коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Луки-Агро» Кореличского района 25 июля 2023 года произошел несчастный случай, в результате которого получил тяжелую травму ноги тракторист-машинист сельскохозяйственного производства данного хозяйства.

Около 9 часов тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, находясь на поле вблизи аг.ЦиринКореличского района, приступил к заточке ножей измельчающего аппаратакомбайна кормоуборочного полунавесного «КПК-3000А», который агрегатировалсяс универсальным энергетическим средством «УЭС-2-250А». Потерпевший залез на жатку комбайна, открыл поворотную крышку защитного кожуха и начал вручную подводить заточной диск к вращающемуся ротору с ножами. В результате резкой подачи заточного диска, произошло его заклинивание с последующим разрушением защитного кожуха, разрушением крепления и выбросом заточного устройства. В результате воздействия разлетающихся элементов заточного устройства тракторист-машинист сельскохозяйствен-ного производства, который в это время находился на жатке в непосредственной близости от открытого вращающегося ротора с ножами, получил тяжелую травму правой ноги.

В ходе специального расследования установлено, что подготовительные операции по заточке ножей, должны проводиться при заглушенном двигателе. Сама заточка ножей производится при работающем двигателе, при частоте вращения ротора 800 об/мин. При заточке ножей трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства разрешается находиться в кабине «УЭС-2-250А», либо у измельчителя только с правой стороны (по ходу движения трактора). Механизатор обязан выполнять операции заточки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и исключить возможность нахождение иных лиц возле комбайна. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства прошел необходимое обучение, периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда и инструктаж по охране труда, ознакомлен с Инструкцией по эксплуатации комбайна кормоуборочного полунавесного «КПК-3000А» завода-изготовителя.

Лицом, допустившим нарушения законодательства об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, приведшему к несчастному случаю определен тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Луки-Агро», который при выполнении работ по заточке ножей нарушил требования локальных нормативных акта по охране труда, Инструкции по эксплуатации комбайна кормоуборочного полунавесного «КПК-3000А» завода-изготовителя, с которыми был ознакомлен.

Анализируя причины данного несчастного случая, можно сделать вывод, что в случившемся виновен только сам потерпевший. При соблюдении указанных в Инструкции по эксплуатации комбайна кормоуборочного полунавесного «КПК-3000А» завода-изготовителя требований безопасности при выполнении работ по заточке ножей, работник вернулся бы к своей семье целым и невредимым.

Правила охраны труда и другие локальные документы созданы для защиты работников и недопущения несчастных случаев, поэтому не соблюдение данных требований рано или поздно приводит к печальным последствиям.

Только добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, неукоснительное соблюдение требований нормативных документов, развитие чувства ответственности работающих за собственную безопасность, позволит создать здоровые и безопасные условия труда, а работникам вернуться домой живыми, здоровыми и насладиться плодами своего труда.

Заместитель начальника Новогрудского МРО А.А. Бургун